{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Настройки","Спецификация"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Настройки","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Комплект крепления модуля","Стойка однорядная","Стойка двухрядная","Распределительное устройство",null,"Насадок с комплектом",null,null,"Кол-во"]
["Комплект крепления модуля","нет модификаций","для 2 модулей","для 4 модулей","отсустсвует","отсустсвует","отсустсвует",null,"отсустсвует",0]
["Стойка однорядная","-","для 3 модулей","для 6 модулей","Ду20","Ду50","G 1/2\"",null,"комплект крепежа",1]
["Стойка двухрядная",null,"для 4 модулей","для 8 модулей","Ду25","Ду65","G 3/4\"",null,"однорядная - 2 м.",2]
["Распределительное устройство",null,"для 5 модулей","для 10 модулей","Ду32","Ду80","G 1\"",null,"однорядная - 3 м.",3]
["Насадок с комплектом",null,null,null,"Ду40","Ду100","G 1 1/2\"",null,"однорядная - 4 м.",4]
[null,null,null,null,"Ду50",null,"G 2\"",null,"однорядная - 5 м.",5]
[null,null,null,null,"Ду65",null,null,null,"двухрядная - 4 м.",4]
[null,null,null,null,"Ду80",null,null,null,"двухрядная - 6 м.",6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"двухрядная - 8 м.",8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"двухрядная - 10 м.",10]

{"sheet":"Спецификация","index":1,"n_rows":35,"n_cols":3,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Название","Описание","Количество"]
[null,"ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"]
["МГПС 150-100-20Э","Модуль газового пожаротушения МГПС 150 объёмом 100 л  с электромагнитным пуском",1]
["МГПС 150-100-20П","Модуль газового пожаротушения МГПС 150 объёмом 100 л  с пневматическим пуском",5]
["Углекислый газ","Двуокись углерода очищенная, кг.",400]
["Тара транспортировочная","Тара транспортировочная для модуля МГПС-150, деревянные ящики",6]
["С-М-Д-150-С-6-100","Стойка монтажная двухрядная для установки 6 модулей МГПС-150 ёмкостью 100 литров",1]
["К-Д-С-150-6","ЗАПАС",1]
["К-К-К-С-С-150-6","Комплект крепления коллектора на 6 модулей МГПС-150 к стойке ",1]
["У-П-С-150-М","Устройство пневмопуска для подачи пускового давления к модулям с пневматическим пуском",1]
["Р-В-Д-С-150-УП","Рукав высокого давления для подключения модуля с электромагнитным пуском, оснащённого устройством пневматического пуска У-П-С",1]
["Р-В-Д-С-150","Рукав высокого давления для подключения модуля с электромагнитным пуском, не оснащённого устройством пневматического пуска У-П-С",5]
["З-И-Ш-РВДС-150","Заглушка для установки на штуцер присоединения РВД при проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность",6]
["К-Т-П-С-5-М","Комплект трубопроводов пневмоуправления для обеспечения пневматического пуска модулей",1]
["ПТВ-200","Платформа тензометрическая для контроля веса МГПС-150",6]
["ВК-2.1","Весовой контроллер для контроля утечки ГОТВ. Предназначен для подключения весовых платформ ПТВ-200 в количестве до 8 штук.",1]
["С-Д-У-М","Сигнализатор давления универсальный для подтверждения подачи ГОТВ в коллектор",1]
["З-И-Ш-СДУ","Заглушка резьбовая испытательная на штуцер сигнализатора давления",1]
[]
[null,"ЗАПАС"]
["МГПС 150-100-20Э","Модуль газового пожаротушения МГПС 150 объёмом 100 л  с электромагнитным пуском",1]
["МГПС 150-100-20П","Модуль газового пожаротушения МГПС 150 объёмом 100 л  с пневматическим пуском",5]
["Углекислый газ","Двуокись углерода очищенная, кг.",400]
["Тара транспортировочная","Тара транспортировочная для модуля МГПС-150, деревянные ящики",6]
[]
[null,"НАСАДКИ"]
["Н-Р-Н-С-1\"","Насадок радиальный с наружной резьбой G 1\"",5]
["Ш-П-В-С-1\"","Штуцер приварной с внутренней резьбой G 1\"",5]
["З-И-Ш-Н-1\"","Заглушка испытательная с наружной резьбой G 1\"",5]
[]
[null,"ЗАПАС"]
["МГПС 150-100-20Э","Модуль газового пожаротушения МГПС 150 объёмом 100 л  с электромагнитным пуском",1]
["МГПС 150-100-20П","Модуль газового пожаротушения МГПС 150 объёмом 100 л  с пневматическим пуском",5]
["Углекислый газ","Двуокись углерода очищенная, кг.",400]
["Тара транспортировочная","Тара транспортировочная для модуля МГПС-150, деревянные ящики",6]